# 墙体做法

## 裙房、办公楼内隔墙（200mm厚）

### 蒸压加气混凝土

### 双面抹灰

### 采用专用砂浆砌筑

## 卫生间隔墙

### 蒸压加气混凝土砌块

### 双面抹灰（20mm厚）

### 采用专用砂浆砌筑

### 卫生间在各层墙体采用C20混凝土现浇200mm高基脚

## 玻璃幕墙 外墙面

### 双层中空玻璃 12+8a+8 及横竖挺

## 干挂幕墙 外墙面

### 干挂石材及龙骨

# 楼面做法

## 室内楼面

### 20mm厚石材面层，水泥浆抹缝

### 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉

### 水泥砂浆一道（内掺建筑胶）

### 现浇钢筋混凝土楼板

## 卫生间楼面

### 10mm厚地砖面层，干水泥檫缝

### 素水泥砂浆面（撒适量清水）

### 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）

### 1.5mm厚合成高分子防水涂膜防水层，四周翻起150mm高

### 1:3 水泥砂浆找坡层，坡向地漏，一次抹平

### 现浇钢筋混凝土楼板

### 20mm厚板底粉刷抹灰

## 屋面做法

### 20mm厚1:3水泥砂浆找平

### 4mm厚高分子防水卷材

### 20mm厚1:3水泥砂浆找平

### 60mm厚憎水珍珠岩保温层

### 钢筋混凝土楼板

### 20mm厚板底粉刷抹灰